**TERMO DE REFERÊNCIA**

1. **JUTIFICATIVA:**

A Secretaria Municipal de Saúde de Iporanga/SP, com intuito de atender os Usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), onde não há disponibilidade do objeto ora solicitado na Secretaria Municipal de Saúde.

Tal solicitação tem por objetivo atender a demanda da farmácia Municipal, UBS’s e Ponto Atendimento da Secretaria Municipal de Iporanga/SP, visto que temos Emendas Parlamentar, para garantir o translado dos usuários atendidos nas unidades de saúde ou na unidade central, sendo que essas demandas geram encaminhamentos para centros de referência nos municípios vizinhos. Com aquisição de viaturas novas, será proporcionado acesso aos serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município.

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

2. **OBJETO:** O Objeto deste procedimento é a:

* 1. **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,APARELHOS E MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM DESTINADO AO P.A (PONTO ATENDIMENTO) E UBS's NO MUNICIPIO DE IPORANGA/SP, EM EMENDA PARLAMENTAR NAS PROPOSTAS Nº 12186.703000/1170-02; 12186.703000/1200-04; 12186.703000/1220-02; 12186.703000/1210-04 E 12186.703000/1190-01, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **PRODUTO** | **UNIDADE** | QUANTIDADE | **COTAS** |
| **01** | 021.1348 - VENTILADOR DE TETO/ PAREDE - COMPOSIÇÃO/ TIPO 3 OU 4 PÁS / PAREDE | UN | 3,0000 | ABERTA |
| **02** | 021.1349 - ROTEADOR (LAN) - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; - DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDIONAMENTO; - DEVERÁ SUPORTAR TAXA DE TRANSFERENCIA DE NO MINIMO 300 (TREZENTOS) MBPS E SUPORTAR NO MINIMO OS SEGUINTES PADRÔES: IEEE 802.11B/G/N. - MINIMO DE 04 (QUATRO) PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDXI. - MINIMO 01 (UMA) PORTA WAN QUE SUPORTE DE END IP ESTÁTICO, DHCP CLIENT, PPPOE, PPTP E L2TP. - MINIMO 01 (UMA) PORTA PADRÃO USB 2.0.- DEVERA SUPORTAR NO MINIMO OS PADRÕES DE CRIPTOGRAFIA WPA E WEP; - POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA DE DUPLO FIREWALL (SPI E NAT). MINIMO DE 02 (DUAS) ANTENAS DESMONTÁVEIS DE 03 DBI TIPO BIPOLAR. - POTÊNCIA MINIMA DE SAIDA DE 17 DBM. - SUPORTAR DMZ. - DEVERÁ SUPORTAR FILTRO DE ENDEREÇOS DE MAC E IP, - DEVERÁ POSSUIR ENGENHARIA DE TRÁFEGO QOS. - GARANTIA DE 12 MESES; | UN | 5,0000 | ABERTA |
| **03** | 033.0699 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - TIPO/ MATERIAL DA CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA - ANALÓGICO/NYLON | UN | 17,0000 | ABERTA |
| **04** | 033.0700 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL- ILUMINAÇÃO LED - HASTE FLEXIVEL | UN | 8,0000 | ABERTA |
| **05** | 033.0701 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - TIPO COMPRESSOR , NUMEROS DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **06** | 033.0702 - ANDADOR - MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO; RODIZIOS DIANTEIROS: NÃO POSSUI | UN | 5,0000 | ABERTA |
| **07** | 033.0703 - ESCADA COM 2 DEGRAUS: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL | UN | 18,0000 | ABERTA |
| **08** | 033.0704 - OTOSCÓPIO SIMPLE - ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA/ LED; COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **09** | 033.0705 - COMADRE - CAPACIDADE DE 2,1L ATÉ 3,5 L - MATERIAL DE CONFECÇÃO- AÇO INOXIDÁVEL | UN | 4,0000 | ABERTA |
| **10** | 033.0706 - SUPORTE DE SORO : MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL; TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL | UN | 9,0000 | ABERTA |
| **11** | 033.0707 - PAPAGAIO - MATERIAL DE CONFECÇAO - AÇO INOXIDAVEL | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **12** | 033.0709 - BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECÇAO DE POLIPROPILENO - COM CAPACIDADE DE 30 ATE 49 L | UN | 12,0000 | ABERTA |
| **13** | 033.0710 - BALDE/ LIXEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO; CAPACIDADE DE 11 ATE 20 L | UN | 3,0000 | ABERTA |
| **14** | 033.0711 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇAO - MATERIAL DE CONFECÇAO - AÇO INOXIDAVEL - APOIO DE BRAÇO - AÇO INOXIDAVEL - TIPO - PEDESTAL ALTURA REGULAVEL | UN | 4,0000 | ABERTA |
| **15** | 033.0713 - TELA DE PROJEÇÃO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; AREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÓES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTENCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA; DEVERA POSSUIR SUPERFICIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SDIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O EQUIPAMENTOS DEVERA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; | UN | 1,0000 | ABERTA |
| **16** | 033.0714 - BIOMBO - POSSUI RODIZIOS; TAM: TRIPLO | UN | 10,0000 | ABERTA |
| **17** | 033.0715 - CILINDRO DE GASES MEDICINAIS- CAPACIDADE MINIMA 03 L ATE 10 L, MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO; SUPORTE COM RODIZIOS -NÃO POSSUI; ACESSORIOS: VALVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO | UN | 1,0000 | ABERTA |
| **18** | 033.0788 - EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - CONSTRUÍDO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, DEVE PERMITIR TRABALHAR ISOLADAMENTE EM MOLA INDIVIDUAL CADA DEDO OU TODOS OS DEDOS. COM RESISTENCIA ENTRE 3 KG E 3,5 KG. | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **19** | 033.0789 - CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA - CAMA ELÁSTICO COM NO MINIMO 30 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO OU MATERIAL SUPERIO. PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO OU SIMILAR COM MOLAS PARA MOVIMENTO DE BALANÇO. PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. CAPACIDADE SUPORTÁVEL DE NO MINIMO 120 KG. | UN | 1,0000 | ABERTA |
| **20** | 055.0200 - GELADEIRA / REFRIGERADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 260 A 299 LITROS, TIPO DE DEGELO FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, TRAVA DE SEGURANÇA, DISPLAY ELETRÔNICO, NUMERO DE PORTAS 2. | UN | 6,0000 | ABERTA |
| **21** | 055.0217 - MESA MAYO MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOX DIMENSÕES: 0,68X0,47X0,85CM. COM ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE INOX DE 1"X 1,25 COM ANEL DE FIXAÇÃO. SUPORTE PARA BANDEJA EM AÇO INOX. BANDEJA EM INOX MEDINDO 0,48X0,32CM. PÉS COM RODÍZIOS. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. ALTURA MÁXIMA 1.2M. | UN | 1,0000 | ABERTA |
| **22** | 055.0310 - ARMARIO VITRINE - COM 02 PORTAS - MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO - POSSUI LATERAIS DE VIDRO | UN | 3,0000 | ABERTA |
| **23** | 055.0346 - LONGARINA - ASSENTO/ENCOSTO - POLIPROPILENO - NUMERO DE ASSENTOS - 03 LUGARES | UN | 16,0000 | ABERTA |
| **24** | 055.0352 - ESTANTE - CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS POSSUI REFORÇO | UN | 4,0000 | ABERTA |
| **25** | 055.0380 - BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESO - MODO DE OPERAÇAO DIGITAL | UN | 3,0000 | ABERTA |
| **26** | 055.0384 - DETECTOR FETAL - TIPO - PORTATIL - TECNOLOGIA - DIGITAL - | UN | 8,0000 | ABERTA |
| **27** | 055.0386 - BALANÇA ANTROPOMETRIA INFANTIL - MODO DE OPERAÇAO/CAPACIDADE - DIGITAL/ ATE 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA MINIMO 540 X 290 (MM) | UN | 1,0000 | ABERTA |
| **28** | 055.0390 - MESA GINECOLOGICA - MATERIAL DE CONFECÇAO DE AÇO/FERRO PINTADO - POSIÇAO DO LEITO MOVEL | UN | 4,0000 | ABERTA |
| **29** | 055.0408 - ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇAO/GAVETAS - AÇO - DE 3 A 4 GAVETAS - DESLIZAMENTO DA GAVETA - TRILHO TELESCOPIO | UN | 3,0000 | ABERTA |
| **30** | 055.0422 - CARRO DE CURATIVOS - MATERIAL DE CONFECÇAO - AÇO INOXIDAVEL - ACESSORIOS - BALDE E BACIA | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **31** | 055.0432 - POLTRONA HOSPITALAR - MATERIAL DE CONFECÇAO - AÇO/FERRO PINTADO - ASSENTO/ENCOSTO - ESTOFADO COURVIN - DESCANSO PARA OS PES - INTEGRADO - CAPACIDADE - ATE 120 KG - RECLINAÇAO - ACIONAMENTO MANUAL | UN | 7,0000 | ABERTA |
| **32** | 055.0444 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) - TIPO CUBA/MIN200L/POLIPROPILENO | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **33** | 055.0464 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - MATERIAL DE CONFECÇAO -AÇO/FERRO PINTADO - BRAÇADEIRA - REGULAVEL | UN | 4,0000 | ABERTA |
| **34** | 055.0480 - CARRO MACA SIMPLES - MATERIAL DE CONFECÇAO - AÇO INOXIDAVEL - SUPORTE DE SORO - POSSUI - GRADES LATERAIS - POSSUI - ACESSORIOS - COLCHONETE | UN | 8,0000 | ABERTA |
| **35** | 055.0486 - BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - MODO DE OPERAÇAO - DIGITAL | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **36** | 055.0492 - ELETROCARDIÓGRAFO - NUMERO DE CANAIS 12 - POSSUI BATERIA INTERNA -POSSUI TELA LCD - POSSUI MEMÓRIA - NAO POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS - POSSUI LAUDO INTERPRETATIVO - ACESSORIO 1 CABO DE ECG | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **37** | 055.0555 - MESA DE REUNIÃO - MATERIAL DE CONFECÇÃO- MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR- TIPO- REDONDA DE 1,20 M X 1,20 M | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **38** | 055.0556 - TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA - CHIP - 02 - GANHO ANTENA EXTERNA - 12-18 DBI - FREQUENCIA DA ANTENA EXTERNA - 850-1990 Mhz- CABO COAXIAL - 12-30 METROS - VIVA VOZ POSSUI - AGENDA TELEFONICA -POSSUI- REGISTRO DE CHAMADA- POSSUI- BATERIA - POSSUI. | UN | 1,0000 | ABERTA |
| **39** | 055.0557 - BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO - PRESSÃO COLUNA SIMPLES | UN | 5,0000 | ABERTA |
| **40** | 055.0558 - CADEIRA DE RODAS ADULTO- PÉS REMOVÍVEL- MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO /FERRO PINTADO- BRAÇOS FIXO | UN | 3,0000 | ABERTA |
| **41** | 055.0559 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - ACESSORIOS - 1 ELETRODO - AUTONOMIA DA BATERIA - ATÉ 250 CHOQUES - AUXILIO RCP - NAO POSSUI. | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **42** | 055.0560 - LARINGOSCOPIO INFANTIL - COMPOSIÇAO - 3 LAMINAS AÇO INOX | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **43** | 055.0561 - OTOSCOPIO SIMPLES - ILUMINAÇÃO- FIBRA OPTICA/ LED - COMPOSIÇÃO - 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS | UN | 4,0000 | ABERTA |
| **44** | 055.0564 - ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL -NUMERO DE CANAIS-12- BATERIA INTERNA- POSSUI- MAMORIA-POSSUI - TELA LCD- POSSUI - LAUDO INTERPREATIVO - POSSUI- ACESSORIO- 1 CABO DE ECG. | UN | 1,0000 | ABERTA |
| **45** | 055.0566 - ARMARIO- DIMENSÕES /PRATELEIRAS- ALTURA DE 180 A 120 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04 - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO - CAPACIDADE POR PRATELEIRA- 50 KG. | UN | 8,0000 | ABERTA |
| **46** | 055.0575 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PÉS- FIXO- SUPORTE DE SORO- POSSUI- CAPACIDADE- 130KG- BRAÇOS - ESCAMOTEÁVEL | UN | 1,0000 | ABERTA |
| **47** | 055.0743 - AR CONDICIONADO - 9.000 BTU'S INVERTER, AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 /FRIO - POTÉNCIA (W) 1.085W, COMPRESSOR ROTATIVO, VAZÂO DE AR 570M\*/H, SELO PROCEL CLASSE A, COR BRANCO, TIMER, FUNÇOES: FUNÇÂO MEMÉRIA: MEMORIZA A CONFIGURAÇÂO PREFERIDA DE MODO DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA E VELOCIDADE; SERPENTINA DA UNIDADE EXTERNA PRODUZIDA EM COBRE, FUNÇÂO TIMER: PROGRAMA O TEMPO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO; FUNÇÂO TURBO: PROPORCIONA UM RESFRIAMENTO RLPIDO DO AMBIENTE; FUNÇÃO OSCILAR MOVIMENTAÇÂO AUTOMÂTICA DAS ALETAS, DISTRIBUI O AR NO AMBIENTE DE FORMA UNIFORME, FUNÇÂO SIGA-ME A TEMPERATURA PROGRAMADA ATINGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O CONTROLE REMOTO. FILTRO DE PROTEÇÂO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR, SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM COMPOSTO PELOS FILTROS TELA, FOTOCATALFTICO E CARVÂO ATIVADO, AJUDA A PREVENIR A PROLIFERAÇÂO DE BACTÉRIAS, FUNGOS E OUTROS MICROORGANISMOS, AVISO LIMPA FILTRO, SAÍDA REGULÁVEL DO AR, BAIXO RUIDO, 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÂO, PAINEL ELETRONICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA; 01 UNIDADE EXTERNA; 01 CONTROLE REMOTO; 01 MANUAL DO CONSUMIDOR; 01FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS; 01 SUPORTE PARA O CONTROLE REMOTO; 02 PILHAS; 01SUPORTE DE INSTALAÇÂO (UNIDADE INTERNA); 06 PARAFUSOS PARA O SUPORTE DE INSTALAÇÃO; 06 BUCHAS PLÂSTICAS PARA O SUPORTE DE INSTALAÇÃO; 02 PORCAS-FLANGE PEQUENAS PARA CONEXÂO DAS TUBULAÇOES; MEDIDAS: UNIDADE INTERNA (LXAXP) (MM) 81X28,5X26,7 UNIDADE EXTERNA (LXAXP)(MM) 44,2X55,7X39,5 PESO LIQUIDO - INT/EXT (KG) 8,4/26,7, SERVIÇOS DE INSTALAÇÂO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS: CLASSIFICAÇÂO ENERGÉTICA A, COM CONTROLE REMOTO. INCLUINDO KIT PARA INSTALAÇÂO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS: TUBULAÇÃO DE COBRE, TUBO ESPONJOSO, FITA PVC, CABO PP, SUPORTE DA UNIDADE EXTERNA. FORNECIMENTO DO MATERIAL DE INTERLIGAÇÃO ENTRE UNIDADES (TUBOS DE COBRE, TUBO ISOLADOR E CABO TETRAPOLAR 2,5 MM ), COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO ANTES LIBERAÇÃO DO GAS, | UN | 16,0000 | ABERTA |
| **48** | 055.0747 - TABLET 10"- TABLET ANDROID 6.0 OU SUPERIOR; TELA DE NO MINIMO 10 POLEGADAS; PROCESSADOR NO MINIMO QUAD CORE DE 1,3GHz OU SIMILAR; ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MINIMO 16 GB; CAMERA TRASEIRA DE NO MINIMO 5MP OU SUPERIOR E A FRONTAL DE NO MINIMO 1.3MP OU SUPERIOR; POSSUI UBS, WI-FI E 4 G. | UN | 4,0000 | ABERTA |
| **49** | 055.0748 - TABLET 7" - SISTEMA DE OPERACIONAL ANDROID 4.4 OU SUPERIOR; TELA DE NO MINIMO 7 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LCD OU LED; PROCESSADOR NO MINIMO QUAD CORE DE 1,3GHz OU SIMILAR; MEMORIA INTERNA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 8 GB OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMORIA MICROS; CAMERA TRASEIRA DE NO MINIMO 2MP OU SUPERIOR; CONEXAO USB, WI-FI, BLUETOOTH E 3G;DEVE POSSUI SISTEMA DE GPS INTEGRADO.. | UN | 5,0000 | ABERTA |
| **50** | 055.0749 - COMPUTADOR (DESKTOP - BASÍCO) - ESPECIFICAÇÃO MINIMA: COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SUPERIOR; POSSUIR 1 (UM)DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM DE 08(OITO)GIGABYATES, EM 02(DOIS) MODULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI - EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VIDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MINIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMORIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR , SUPOETAR MONITOR ESTENDIDO ,POSSUIR NO MINIMO 02 (DUAS) SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19" (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 DE WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES | UN | 5,0000 | ABERTA |
| **51** | 055.0900 - FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **52** | 055.0901 - FOGÃO - TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E 06 BOCAS | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **53** | 055.0902 - MESA PARA REFEITÓRIO- QUANTIDADE DE ASSENTOS 06 E TIPO FIXO | UN | 1,0000 | ABERTA |
| **54** | 055.0903 - CADEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO OU FERRO, BRAÇOS -NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALT - NÃO POSSUI, RODIZIOS - NÃO POSSUI E ASSENTO E ENCOSTO - ESTOFADO | UN | 9,0000 | ABERTA |
| **55** | 055.0904 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processadorquepossua rio mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB veicçidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ram; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticas de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas wldescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixeis, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, rias mesmas posições do teclado padrão ABNT2, rnouse touchpad com 2 botões integrados, rnouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/ - 13D/1000 corrector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/h/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lition com rio mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2,0 e 3.0, 1 HDMI ou display pari e 1 VGA, leitor de cartão, webcarn FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | UN | 2,0000 | ABERTA |
| **56** | 055.0905 - SWITCH - Switch avançado com gerericiamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 partias de GIE SFP; Portas: 24 partas 1C/100/1000 RI-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanha da buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: l\_atêncla de 100 Mb: menor 5 us; Latência de 1000 Mb7 menor 5 ps; Capacidade de produção; Até 41,7 Mpps; Capacidade de routingisvvitchinc: 56 Gbps; Características de gestão: IMC -Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comanda limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanho: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses, Deve estar em linha de produção pelo fabricante. | UN | 1,0000 | ABERTA |
| **57** | 055.0906 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - FLUXO DE ASPIRAÇÃO - DE 15 A 30 LPM;VALVULA DE SEGURANÇA - POSSUI;FRASCO - TERMOPLÁSTICO OU VIDRO;BATERIA - RECARREGAVEL BIVOLT;SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5 | UN | 3,0000 | ABERTA |
| **58** | 055.0907 - BICICLETA - BICICLETA COM ARO 26, FREIOS DIANTEIRO E TRASEIROS, COM CESTINHA DIANTEIRA, PARALAMAS DIANTEIRO E TRASEIROS. A BICICLETA DEVER POSSUIR RETROVISORES E REFLETORES OU ADESIVOS DE SEGURANÇA. | UN | 8,0000 | ABERTA |
| **59** | 055.0908 - SELADORA - TIPO MANUAL, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO | UN | 1,0000 | ABERTA |
| **60** | 033.0699 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - TIPO/ MATERIAL DA CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA - ANALÓGICO/NYLON | UN | 4,0000 | RESERVADA |
| **61** | 033.0703 - ESCADA COM 2 DEGRAUS: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL | UN | 4,0000 | RESERVADA |
| **62** | 033.0709 - BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECÇAO DE POLIPROPILENO - COM CAPACIDADE DE 30 ATE 49 L | UN | 2,0000 | RESERVADA |
| **63** | 055.0200 - GELADEIRA / REFRIGERADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 260 A 299 LITROS, TIPO DE DEGELO FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, TRAVA DE SEGURANÇA, DISPLAY ELETRÔNICO, NUMERO DE PORTAS 2. | UN | 1,0000 | RESERVADA |
| **64** | 055.0346 - LONGARINA - ASSENTO/ENCOSTO - POLIPROPILENO - NUMERO DE ASSENTOS - 03 LUGARES | UN | 3,0000 | RESERVADA |
| **65** | 055.0432 - POLTRONA HOSPITALAR - MATERIAL DE CONFECÇAO - AÇO/FERRO PINTADO - ASSENTO/ENCOSTO - ESTOFADO COURVIN - DESCANSO PARA OS PES - INTEGRADO - CAPACIDADE - ATE 120 KG - RECLINAÇAO - ACIONAMENTO MANUAL | UN | 1,0000 | RESERVADA |
| **66** | 055.0480 - CARRO MACA SIMPLES - MATERIAL DE CONFECÇAO - AÇO INOXIDAVEL - SUPORTE DE SORO - POSSUI - GRADES LATERAIS - POSSUI - ACESSORIOS - COLCHONETE | UN | 1,0000 | RESERVADA |
| **67** | 055.0566 - ARMARIO- DIMENSÕES /PRATELEIRAS- ALTURA DE 180 A 120 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04 - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO - CAPACIDADE POR PRATELEIRA- 50 KG. | UN | 2,0000 | RESERVADA |
| **68** | 055.0743 - AR CONDICIONADO - 9.000 BTU'S INVERTER, AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 /FRIO - POTÉNCIA (W) 1.085W, COMPRESSOR ROTATIVO, VAZÂO DE AR 570M\*/H, SELO PROCEL CLASSE A, COR BRANCO, TIMER, FUNÇOES: FUNÇÂO MEMÉRIA: MEMORIZA A CONFIGURAÇÂO PREFERIDA DE MODO DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA E VELOCIDADE; SERPENTINA DA UNIDADE EXTERNA PRODUZIDA EM COBRE, FUNÇÂO TIMER: PROGRAMA O TEMPO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO; FUNÇÂO TURBO: PROPORCIONA UM RESFRIAMENTO RLPIDO DO AMBIENTE; FUNÇÃO OSCILAR MOVIMENTAÇÂO AUTOMÂTICA DAS ALETAS, DISTRIBUI O AR NO AMBIENTE DE FORMA UNIFORME, FUNÇÂO SIGA-ME A TEMPERATURA PROGRAMADA ATINGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O CONTROLE REMOTO. FILTRO DE PROTEÇÂO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR, SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM COMPOSTO PELOS FILTROS TELA, FOTOCATALFTICO E CARVÂO ATIVADO, AJUDA A PREVENIR A PROLIFERAÇÂO DE BACTÉRIAS, FUNGOS E OUTROS MICROORGANISMOS, AVISO LIMPA FILTRO, SAÍDA REGULÁVEL DO AR, BAIXO RUIDO, 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÂO, PAINEL ELETRONICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA; 01 UNIDADE EXTERNA; 01 CONTROLE REMOTO; 01 MANUAL DO CONSUMIDOR; 01FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS; 01 SUPORTE PARA O CONTROLE REMOTO; 02 PILHAS; 01SUPORTE DE INSTALAÇÂO (UNIDADE INTERNA); 06 PARAFUSOS PARA O SUPORTE DE INSTALAÇÃO; 06 BUCHAS PLÂSTICAS PARA O SUPORTE DE INSTALAÇÃO; 02 PORCAS-FLANGE PEQUENAS PARA CONEXÂO DAS TUBULAÇOES; MEDIDAS: UNIDADE INTERNA (LXAXP) (MM) 81X28,5X26,7 UNIDADE EXTERNA (LXAXP)(MM) 44,2X55,7X39,5 PESO LIQUIDO - INT/EXT (KG) 8,4/26,7, SERVIÇOS DE INSTALAÇÂO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS: CLASSIFICAÇÂO ENERGÉTICA A, COM CONTROLE REMOTO. INCLUINDO KIT PARA INSTALAÇÂO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS: TUBULAÇÃO DE COBRE, TUBO ESPONJOSO, FITA PVC, CABO PP, SUPORTE DA UNIDADE EXTERNA. FORNECIMENTO DO MATERIAL DE INTERLIGAÇÃO ENTRE UNIDADES (TUBOS DE COBRE, TUBO ISOLADOR E CABO TETRAPOLAR 2,5 MM ), COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO ANTES LIBERAÇÃO DO GAS, | UN | 4,0000 | RESERVADA |
| **69** | 055.0748 - TABLET 7" - SISTEMA DE OPERACIONAL ANDROID 4.4 OU SUPERIOR; TELA DE NO MINIMO 7 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LCD OU LED; PROCESSADOR NO MINIMO QUAD CORE DE 1,3GHz OU SIMILAR; MEMORIA INTERNA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 8 GB OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMORIA MICROS; CAMERA TRASEIRA DE NO MINIMO 2MP OU SUPERIOR; CONEXAO USB, WI-FI, BLUETOOTH E 3G;DEVE POSSUI SISTEMA DE GPS INTEGRADO.. | UN | 1,0000 | RESERVADA |
| **70** | 055.0903 - CADEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO OU FERRO, BRAÇOS -NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALT - NÃO POSSUI, RODIZIOS - NÃO POSSUI E ASSENTO E ENCOSTO - ESTOFADO | UN | 2,0000 | RESERVADA |
| **71** | 055.0907 - BICICLETA - BICICLETA COM ARO 26, FREIOS DIANTEIRO E TRASEIROS, COM CESTINHA DIANTEIRA, PARALAMAS DIANTEIRO E TRASEIROS. A BICICLETA DEVER POSSUIR RETROVISORES E REFLETORES OU ADESIVOS DE SEGURANÇA. | UN | 2,0000 | RESERVADA |

* 1. Não foram cotados os itens:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **PRODUTO** | **UNIDADE** | QUANTIDADE |
| **29** | 055.0397 - CENTRAL DE NEBULIZAÇAO - TIPO/Nº DE SAIDAS/ SUPORTE COM RODIZIOS- COMPRESSOR DE 3 A 4 SAIDAS/POSSUI- POTENCIA MINIMO DE 1/4 DE HP | **Unidade** | 02 |
| **38** | 055.0552 - MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL- POSIÇÃO DO LEITO -MÓVEL- MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL. | **Unidade** | 03 |
| **53** | 055.0750 - GRUPO GERADOR - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MINIMA DE 71.0/78.0 KVAs (REGIME DE OPERAÇÃO CONTINUO/ STAND-BY), COM PRESSÃO ACUSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 dB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTENCIA 0.8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 Hz, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 3 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELETRICA 12 V. CONSUMO APROXIMADA DE COMBUSTIVEL: 16,2 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MINIMA DE ATE 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR : SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POTENCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ - AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LIQUIDOS NA BASE. | **Unidade** | 01 |

3. **DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO:**

* O prazo de vigência e execução do contrato será de 12 (Doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo com fundamento na Lei de Licitações e Contratos 14.133/2021;
* Os Equipamentos e Materiais de Enfermagem deverão está em perfeito estado de operacionalidade e adequado para o uso conforme especificado neste Termo.
* Os Equipamentos e Materiais de Enfermagem serão entregues de forma **UNICA**, no local determinados pela Secretaria Municipal de Saúde.

|  |
| --- |
| **Local e Horário** |
| Local: UBS Dr THOMAZ ANTÔNIO CUNHA CARDOSO, Sito a Av. Iporanga, nº 449, Centro, Iporanga/SP, CEP 18.330-000 |
| Horária : das 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 16h30min |

* Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de aposição de carimbo e assinatura e as encaminhará a Prefeitura para pagamento.
* **PRAZO DE ENTREGA: 30 dias, após o pedido de compras/empenho.**
* **O MS (Ministério da Saúde) sugeriu o Descritivo que foi feito, para mais licitantes poderem concorrer, mas se os Licitantes tiverem o produto igual ou superior ao Descritivo a Secretaria de Saúde de Iporanga/SP aceita. Site sobre os equipamentos e modelos do MS** <https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/nome>

4. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**:

* A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de Referência;
* A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
* A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Pregão Eletrônico;
* A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo de Referência, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas;
* A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência;
* Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
* Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
* Manter, durante a Aquisição do objeto deste Termo de Referência, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
* Cumprir os horários de entrega do objeto deste Termo de Referência estabelecidos pela CONTRATANTE;
* Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura do contrato;

5. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATATE**:

* Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo;
* Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei n°. 14.133/2021 e suas alterações;
* Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues fora das especificações deste Termo de Referência.
* Receber os produtos de acordo com as disposições deste Termo
* Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto;
* Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada;
* Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção;
* Acompanhar, fiscalizar e avaliar os Aquisição pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado (como esta no Estudo Técnico Preliminar)

6. **RECURSOS FINANCEIROS:**

**EXERCÍCIO 2023**

**02. PREFEITURA MUNICIPAL**

**02.04 SECRETARIA MUN. DE SAUDE**

**3.3.90.32. MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 5 (FEDERAL)**

**4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES –FONTE 5 (FEDERAL)**

**FICHAS 192 e 195**

7. **PAGAMENTO:**

* O pagamento será realizado no prazo em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
* Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
* Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
* Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
* Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8. **PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

* Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:
* Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido;
* O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido a Secretaria municipal de Finanças e Administração da Prefeitura Municipal de Iporanga/SP, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.
* Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pela municipal de Finanças e Administração ou cobrada judicialmente.
* Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Art. 25 §4, Art. 88 §3, Art. 90 §5, Art 92 – XIV da Lei nº 14.133/2021.

9. **DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE**

* Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 14.133/2021, e legislação em vigor.

Iporanga/SP, 21 de **Setembro** de 2023

Helio Rodrigues Lopes

Secretario municipal de saúde